
2026年大中修白鱼河水质净化厂西门子风机维护保养

项目询价比选公告

1.项目概况
1.1比选项目名称：2026年大中修白鱼河水质净化厂西门子风机维护保养项目。
1.2比选单位全称：昆明城市污水处理运营有限责任公司。

1.3工期：90天。
1.4项目内容：白鱼河水质净化厂3#西门子风机频繁油压过低故障，经专业技术咨询需更换传感器；4#西门子风机故障频发、反复性强，设备运行状态极不稳定，每次故障复位后短时间内会再次触发报警，故障频次持续增加，存在突发停机、设备损坏的重大隐患。为保障白鱼河厂正常运行，现急需对3#西门子风机传感器进行安装更换、调试及4#西门子风机维护保养。

1.6预算金额：采购预算不高于130718.5元。
2.资格要求
2.1报价单位必须经国家工商行政管理部门登记注册，具备有效的营业执照（包括设备维修类）及独立的法人资格。

2.2参与报价的单位信誉良好，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。报价单位当前未被列入“信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）”失信被执行人（提供“信用中国”网站查询截图）。

2.3资质要求：服务单位需提供原设备制造商出具的安装指导以及调试服务资质证明文件。
2.4本项目不接受联合体，不允许分包、转包，供应商不得拆分其中部分内容进行磋商申请。

2.5类似业绩：竞标人2023至今承担过不少于1项及以上类似业绩。类似业绩指进口单级高速离心鼓风机维护维修/保养的业绩。
3.质量要求
3.1执行国家、地方、行业的质量标准（以相对高的标准为准），竞标人应确保一次验收合格，项目验收合格前的风险及费用均由竞标人承担。

3.2质保期：1年。

3.3维修保养及更换用材料须提供全新、质量合格的产品，符合询价比选文件规定及设备维护保养手册、设备相关技术文件的要求，其中主要零部件均为原装进口（附出厂合格证或原产地证明材料），其它辅助零部件（过滤棉、过滤器、螺钉、胶圈等）可为国产。
4.报价要求
询价申请人的报价包含到达修编地点的勘察、资料收集、人工、机械、论证、技术服务、质量保障、税金、保险、等为完成本项目发生的所有费用，以及询价申请人认为有必要计入的其它费用、以及完成此项工作前的风险及费用等。
5.报价文件费份数及密封要求
纸质报价文件一式贰份，且按要求在需要盖章的地方加盖鲜章。另外需要提供一份电子扫描的询价申请文件，且需保证电子文件和纸质文件一致。报价文件（纸质、电子）应密封。
6.报价文件的组成
报价文件由报价表、企业工商营业执照、经营业务许可证、相应承诺的有效复印件以及各询价响应人认为应该提供的其他相关文件（可参考附件）。

7.询价比选申请文件获取
凡有意参加询价者，请于2026年7月16日至2026年7月17日，每日9时至17时（北京时间，下同），到昆明城市污水处理运营有限责任公司运行管理部获取。本次询价采购文件售价0元/份。
8.评标办法
8.1评标委员会首先对竞标人的资质条件和竞标文件的有效性进行评审，符合招标文件要求的给予符合性通过，不符合招标文件要求的竞标文件定为废标。

8.2我单位以综合评分（技术部分分值为70分，商务部分分值为30分）按综合得分由高到低的顺序推荐1-3家成交候选人。

评分总计为100分。具体评分标准如下：
	条款号
	评分因素
	分值
	评分标准

	技术部分评分标准(70分）
	实施方案
	15分
	第一个档次（10-15分）：方案内容全面、完整、层次清晰、方案科学合理、可行性强，对实际要求情况清楚，能完全满足采购文件；

第二个档次（5-10分）：方案内容全面、完整、方案一般，基本能满足采购文件要求；

第三个档次（0-5分）：方案内容不全面，方案一般，不能较好的满足采购文件要求；

第四个档次（0分）：未提供方案内容的。

	
	服务团队资质

	10分
	（1）本项目拟派技术团队人员不少于5人，项目负责人具有相应资格证书，且具有类似项目实施经验，得4分；其余服务人员持有高级工程师职称人员，计3分，本项累计得分最高10分。

（2）相关人员须提供有效社会保险缴纳证明材料及劳动合同，未按要求提供的，不予计分。

	
	后续服务方案及违约承诺
	15分
	第一个档次（10-15分）后续服务方案详细、针对性强，有利于项目更好实施，故障响应时间小于4小时，有具体的违约承诺；

第二个档次（5-10分）后续服务方案、针对性一般，故障响应时间在4-6小时，有违约承诺；

第三个档次（0-5分）后续服务方案、针对性较差，故障响应时间在6小时以上，无违约承诺；

第四个档次（0分）：无后续服务方案、无故障响应时间。

	
	周期进度计划安排
	10分
	第一个档次（7-10分）：周期进度计划安排完全满足采购人实际需求，内容完整、安排合理、切实可行、科学规范、针对性强；

第二个档次（4-7分）：周期进度计划安排满足采购人实际需求，内容完整、安排较合理、针对性一般；

第三个档次（0-4分）：周期进度计划安排基本满足采购人实际需求，内容基本完整、安排较合理、针对性差；

第四个档次（0分）：周期进度计划安排不符合采购人实际需求，内容缺漏、安排不合理、无可行性、针对性。

	
	类似项目业绩


	20分
	提供1个2023年1月至今进口单级高速离心鼓风机类似机型的维修/维护保养项目业绩得基础分6分，每增加一个得2分，最多得20分（附中标通知书或合同等证明材料）。

	商务部分评分标准（30分）
	评标价得分计算公式
	30分
	当有效供应商的磋商报价等于评标基准价时，得满分30分。有效磋商报价与评标基准价相比（比值），每向上浮动1%扣0.2分，每向下浮动1%扣0.1分，分数扣完为止。

评标基准价的计算方式如下：

（1）当有效报价≤5个时，取所有有效报价的平均值为评标基准价；

（2）当有效报价＞5个时，去掉最高和最低的有效报价的平均值为评标基准价。

说明：有效报价及其个数是指通过磋商小组初步审查的有效供应商的最  后报价及其个数。


评审小组按供应商最终得分由高到低的顺序推荐成交候选人。若出现最终得分并列时，技术部分评审得分高的优先推荐为第一成交候选人，若技术部分得分也相同，则由评审小组成员投票推选出第一成交候选人。

经评审小组评审,认为所有响应文件都有不符合招标文件要求或者形不成竞争时,可以否决所有谈判，所有谈判被否决后,采购人应当依法重新招标。如实质性响应招标文件的供应商不足3家时，评审小组认为其仍可以满足采购要求具有竞争性，由评审小组对各响应文件进行综合评议推荐成交候选人。
8.监督部门
昆明城市污水处理运营有限责任公司纪委监察室。
9.发布公告的媒介
本次询价比选公告在昆明滇池水务股份有限公司（www.kmdcwt.com）网站发布，采购人对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
10.签约、履约
10.1中标方不得将中标项目转让给他人，也不得将中标项目肢解后转让给他人。
10.2收到中标通知后，采购人和中标方应当自中标通知书发出之日起30 天内签订合同，中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。
10.3合同签订后，合作双方应严格按合同履行。
11. 报价文件的递交

如贵单位确认参与，请在接到本询价函后2026年7月20日14时前以送达的方式送至昆明城市污水处理运营有限责任公司（地址：云南省昆明市官南大道2288号第二水质净化厂205室运行管理部）。
13.联系方式
单位名称：昆明城市污水处理运营有限责任公司
地址：昆明市官南大道2288号第二水质净化厂内
联系人：杨师       联系电话：13629470251
第一部分 资格审查文件格式

（一）供应商基本情况表

	企业名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电    话
	

	
	传  真
	
	网    址
	

	法定代表人或负责人
	姓   名
	
	电    话
	

	成立时间
	
	员工总人数
	

	营业执照号
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	账号
	

	经营范围
	

	备注
	


供应商：                             （盖章）
法定代表人或负责人或其委托代理人：            （签字或盖章）
日期：      年     月     日

（二）营业执照或其他类似的法定证明文件

	附：营业执照复印件或其他类似的法定证明文件


（三）法定代表人或负责人身份证明书

单位名称：










单位性质：











地    址：

  


       





成立时间：       年     月      日

经营期限：
              
                  

姓    名：           性别：     年龄：      职务：

 

系          （供应商单位名称）         的法定代表人或负责人。

特此证明。

注：附法定代表人或负责人身份证扫描件。
	法定代表人或负责人身份证复印件（正面）


	法定代表人或负责人身份证复印件（背面）




供应商：                 （盖章）

日  期：      年     月     日
（四）授权委托书

本人         （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人或负责人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）     响应文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    
代理人无转委托权。

附：代理人身份证复印件

	委托代理人身份证复印件（正面）


	委托代理人身份证复印件（背面）




              供应商：                              （盖章）

法定代表人或负责人：                              （签字或盖章）

委托代理人：                              （签字或盖章）

         年      月       日

注：1.如供应商由法定代表人或负责人亲自签署响应文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如有被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。2.本授权委托书配合法定代表人或负责人身份证明书使用方可生效。

（五）承诺书
本企业参与2026年大中修白鱼河水质净化厂西门子风机维护保养项目的询价，现作如下承诺：
1.我公司参与此次询价活动所提交的所有资料都是合法、真实、有效的。
2.不与其他投标人串通投标、围标，依法、依规公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。
3.不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书，不以法律法规禁止的方式投标。
4.不与招标人串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或其他当事人的合法权益。
5.不向招标人、评标委员会成员、监督人员行贿。
6.不扰乱秩序。
7.不进行虚假恶意投诉。
8.因违反法律法规或相关规定被查处的，不干预案件查处。
如出现违法、违规或不良行为，自愿接受纪检监察机关或司法机关调查处理。违法、违规或不良行为事实成立的，承担相关责任。给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。
单位名称：___________________________（盖章）
法定代表人：________________________（签字或盖章）
________年_____月______日
               （六）信用中国查询证明材料

我公司2023年至今信誉良好，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；没有骗取中标和严重违约的情况。
附信用中国查询网络截图
单位名称：___________________________（盖章）
法定代表人：________________________（签字或盖章）
________年_____月______日
（七）与资格审查有关的其他证明材料

供应商没有处于被责令停产停业、暂扣或者吊销营业执照（或许可证）；没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形，2023年1月1日至今没有骗取中标和严重违约、未发生过重大质量安全事故、没有处于被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形（提供书面承诺）；

（八）竞价承诺函

1.一旦我方竞价成功，我方保证在收到中选通知书后，在招标人规定的时间内开始工作，并在合同书所规定的时间内完成工作。
2.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知和本竞价文件是我们双方合同的组成部分，我方愿按《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定，自觉履行自己的全部责任。
3在此我方郑重承诺：我方将按招标人的要求提供后续服务。
4.若因我方过错或违约导致造成损失的，愿意承担全部损失并支付合同价款10%的违约金。

单位名称：___________________________（盖章）
法定代表人：________________________（签字或盖章）
________年_____月______日

第二部分  技术部分

（1）实施方案内容及格式供应商自拟。

（2）团队服务配置内容及格式供应商自拟。

（3）后续服务方案及违约承诺内容及格式供应商自拟。

（4）周期进度计划安排内容及格式供应商自拟。

（5）类似项目业绩内容及格式供应商自拟。

（6）供应商认为需要提供的其他资料无固定格式，由供应商自行提供

第三部分  商务部分

（一）报价函
致：昆明城市污水处理运营有限责任公司
根据贵方的2026年大中修白鱼河水质净化厂西门子风机维护保养项目的招标文件。我单位（公司）决定参加此次竞标，我单位（公司）报价为           元
我方愿按照竞标文件规定的报价及结算方式，以最终报价完成上述项目采购范围内的所有工作，并承担相关责任，承诺如下：

1、项目周期承诺：                                        

2、质量承诺：                                        

3、我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，与你方按照招标文件和我方的响应文件签订合同。

4、如我方响应文件被接受，在合同期限内我方保证遵守招标文件的各项条款及一切有关规定，保证按合同要求完成项目工作内容； 

5、本响应文件自贵方收到之日生效，有效期30个工作日，在此期间本响应文件之规定对我方具有约束力；

供应商：____________________________________（盖章）

法定代表人或负责人或其委托代理人：                     （签字或盖章）

地    址：_________________________________

电    话：_________________________________

传    真：_________________________________

________年______月______日

（二）清单及分项报价明细

项目名称：2026年大中修白鱼河水质净化厂西门子风机维护保养项目
	序号
	内容
	单价

（元）
	数量
	单位
	小计

（元）
	备注

	1
	KA10S-GK200鼓风机维 护保养技术服务费（含保养备件）
	
	1
	台
	
	保养内容详细内容见 商务部分（三） 

备件内容详见商务部分（四）

	2
	KA10S-GK200鼓风机主 电机维护保养
	
	1
	台
	
	保养内容详见商务部分（五）

	3
	KA10S-GK200鼓风机高 速轴轴承
	
	1
	台
	
	每套包含高速轴轴承 T208和T210

	4
	KA10S-GK200鼓风机入 口消音器保养
	
	1
	台
	
	保养详细内容详见商务部分（六）

	6
	KA10S-GK200鼓风机油压开关更换
	
	1
	台
	
	

	合计
	
	
	


单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：    年   月  日
（三）鼓风机拆机检查及维保工作内容

本次服务针对厂区 4# KA10S-GK200 西门子鼓风机开展拆机检修；

3# KA10S-GK200风机油压传感器进行拆装更换及调试：

机械维保内容

1.拆卸并检查鼓风机的入口过滤器，指导客户更换入口过滤器器芯

2.拆卸导流涡壳并进行除锈及清洗，检查涡壳表面是否有锈蚀痕迹 

3.拆卸叶轮转子轴（高速轴），检查叶轮和叶轮轴是否有锈蚀并清洗 

4.检查叶轮轴所有轴承的磨损情况并进行更换 

5.拆卸叶轮轴上的机械迷宫密封，检查磨损情况，更换新的O型圈重新安装

6.检查测试鼓风机出口导叶的线性电机 

7.检查和清洗出口导叶系统 

8.装配叶轮轴，机械密封，轴承和导流涡壳，检查并校准所有相关机械装配间隙 

9.检查主电机和鼓风机之间的同轴度数据 

10.更换润滑油并检查油的型号及油位 

11.检查并指导主电机的轴承注入润滑油脂 

12.检查鼓风机的机械油泵（油温和油压） 

13.更换油过滤器芯 

14.检查润滑油系统是否有漏油现象

15.检查叶轮和涡壳间隙SP1 (mm) 

16.检查叶轮和涡壳间隙SP2(mm) 

17.记录鼓风机运行时间（h） 

18.检查鼓风机电流（导叶位置）（A） 

19.检查油位是否正常 

20.查看鼓风机正常运行时油压/油温（Bar/C）

21.电气系统维保内容

22.紧固就地控制柜和中间接线柜所有接线 

23.清洁地控制柜和中间接线柜 

24.检查鼓风机油压过低报警

25.检查记录鼓风机油压过低报警设定值（bar） 

26.检查鼓风机油温过高报警 

27.检查记录鼓风机油温过高报警设定值（bar） 

28.检查鼓风机喘震报警（surging）

29.检查放空阀功能，开/关时间（s） 

30.检查测试鼓风机的开/关机顺序 

31.检查主电机的电流限制 

32.检查LCP内部所有变送器的信号 

33.开机运行鼓风机，检查电流 

34.检查鼓风机振动值（mm/s） 

35.鼓风机安全运行测试 

36.鼓风机及其附件以及电器设备的运行测试 

37.针对鼓风机的检修情况，提交服务报告及将来的使用建议

（四）鼓风机保养专用备件包
	序号
	数量
	单位
	备件名称
	型号

	1
	1
	PC
	连接件
	D102

	2
	1
	SET
	六角帽螺钉
	D118

	3
	1
	PC
	O 型圈
	D119

	4
	1
	SET
	轴套
	D120

	5
	1
	SET
	轴套
	D136

	6
	1
	PC
	轴承
	D240

	7
	1
	PC
	O 型圈
	D241

	8
	2
	PC
	支撑件
	D248

	9
	2
	m
	滑带
	D315

	10
	2
	PC
	支撑件
	D449

	11
	1
	PC
	O 型圈
	H503

	12
	1
	PC
	油过滤器芯
	S330

	13
	1
	PC
	油过滤器 O 型圈
	S331

	14
	1
	PC
	O 型圈
	T246

	15
	2
	PC
	O 型圈
	T248

	16
	2
	PC
	O 型圈
	T280

	17
	1
	SET
	六角头螺钉
	T207

	18
	3
	PC
	六角头螺钉
	T234

	19
	1
	PC
	密封胶带
	L121

	20
	1
	PC
	密封胶（80ml）
	HYLO

	21
	1
	PC
	润滑装配膏（100g）
	MOLY

	22
	1
	PC
	鼓风机入口过滤卷绵
	适配KA10S-GK200

	23
	1
	SET
	鼓风机入口过滤器滤芯
	适配KA10S-GK200

	24
	3
	桶
	润滑油
	美孚SHC 624

	25
	1
	18公斤/桶
	润滑脂
	Shell Gadus S2 V100 3


（五）鼓风机主电机拆机维保内容

维保对象：厂区 4# KA10S-GK200 配套主电机

1.拆卸鼓风机和主电机之间的联轴片，记录好联轴器的安装参数；

2. 记录主电机的四个安装螺栓的精确位置,做好各方面的标记说明；

3. 拆卸解体主电机,内部全面检查； 

4. 检测定子绕组三相直流电阻值,对地绝缘值,做好记录； 

5. 检查定子绕组槽楔有无松动, 绕组端部绑扎情况及定子引出线是否老化开裂； 

6. 检查转子笼条、端环有无开裂及脱焊现象； 

7. 检测每个测温元件是否有效，如无效进行更换; 

8. 更换前后端轴承,轴承为 SKF 原装进口; 

9. 更换主电机轴承的润滑油脂, 型号必须一致; 

10.主电机和鼓风机进行精确对中; 

11.调试运行主电机,测试运行参数;

本项服务所含备件如下：

西门子鼓风机主电机轴承 

鼓风机主电机油脂

（六）鼓风机入口消音器的保养服务内容
对昆明市白鱼河水质净化厂4#KA10S-GK200的西门子鼓风机入口消音器进行维护保养工作。 

1.检查并使用专业设备记录鼓风机运行情况下的噪音情况，并记录入口消音器的压力损失情况 

2.检查以及拆卸鼓风机入口过滤器 

3.检查入口过滤器的框架紧固情况 

4.拆卸入口过滤器支架 

5.解体入口消音器，并拆卸其中导流消音层板

6.检查入口消音器器壁海绵的牢固性

7.铲除老化消音棉，净化导流层板，更换新的导流消音层板海绵 

8.装配导流层板以及相应紧固螺杆 

9.装配鼓风机入口消音器上的入口过滤器 

10.指导更换新的入口过滤器滤芯 

11.复位鼓风机入口消音器 

12.启动鼓风机，使用专业仪表检查鼓风机噪音并检查消音器的压力损失情况 

13.提供入口消音器维护报告 
*消音材料必须使用西门子厂家的聚酯防老化海绵
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